NSCRTV-ROOT DEFINITIONS ::= BEGIN
-- *****************************************************************************
--                                附录B 根节点MIB
-- *****************************************************************************

IMPORTS
     enterprises
          FROM RFC1155-SMI;
          
nscrtvRoot  OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 17409 }

--     DESCRIPTION
--     "nscrtvRoot定义全国广播电视标准化技术委员会MIB根节点。"

nscrtvHFCemsTree  OBJECT IDENTIFIER  ::= { nscrtvRoot 1 }

--     DESCRIPTION
--     "nscrtvHFCemsTree定义HFC网络设备管理系统MIB根节点,"
--     "所有HFC网络设备管理系统的MIB均应在该节点下定义。"

propertyIdent OBJECT IDENTIFIER ::= { nscrtvHFCemsTree 1}

--     DESCRIPTION
--     "属性(Property)MIB的分支节点标识。"
--     "见附录C。"

alarmsIdent   OBJECT IDENTIFIER ::= { nscrtvHFCemsTree 2}

--     DESCRIPTION
--     "告警(Alarms)MIB的分支节点标识。"
--     "见附录D。"

commonIdent   OBJECT IDENTIFIER ::= { nscrtvHFCemsTree 3}

--     DESCRIPTION
--     "公用(Common)MIB的分支节点标识。"
--     "见附录E。"

tvmodIdent  OBJECT IDENTIFIER ::= { nscrtvHFCemsTree 4}

--     DESCRIPTION
--     "模拟电视调制器(TV Modulator)MIB的分支节点标识。"
--     "见附录F。"

qammodIdent  OBJECT IDENTIFIER ::= { nscrtvHFCemsTree 5}

--     DESCRIPTION
--     "QAM调制器(QAM Modulator)MIB的分支节点标识。"
--     "见附录G。"

otdIdent  OBJECT IDENTIFIER ::= { nscrtvHFCemsTree 6}

--     DESCRIPTION
--     "直接调制光发送机MIB的分支节点标识。"
--     "见附录H。"

otxIdent OBJECT IDENTIFIER ::= { nscrtvHFCemsTree 7}

--     DESCRIPTION
--     "外调制光发送机MIB的分支节点标识。"
--     "见附录I。"

uporIdent OBJECT IDENTIFIER ::= { nscrtvHFCemsTree 8}

--     DESCRIPTION
--     "上行光接收机(UpStream Optical Receiver)MIB的分支节点标识。"
--     "见附录J。"

dorIdent  OBJECT IDENTIFIER ::= { nscrtvHFCemsTree 9}

--     DESCRIPTION
--     "下行光接收机（DownStream Optical Receiver）MIB的分支节点标识符。"
--    "见附录K。"

fnIdent  OBJECT IDENTIFIER ::= { nscrtvHFCemsTree 10}

--     DESCRIPTION
--     "光节点(Fiber Node)MIB的分支节点标识符。"
--     "见附录L。"

oaIdent OBJECT IDENTIFIER ::= { nscrtvHFCemsTree 11}

--     DESCRIPTION
--     "光放大器(Optical Amplifier)MIB的分支节点标识符。"
--     "见附录M。"

addIdent OBJECT IDENTIFIER ::= { nscrtvHFCemsTree 12}

--     DESCRIPTION
--     "双向射频放大器(Amplifier of Dual Direction)MIB的分支节点标识。"
--     "见附录N。"

cacIdent OBJECT IDENTIFIER ::= { nscrtvHFCemsTree 13}

--     DESCRIPTION
--     "可寻址终端控制器(Controlled Access-Controller)MIB的分支节点标识。"
--     "见附录O。"

lineIdent OBJECT IDENTIFIER ::= { nscrtvHFCemsTree 14}

--     DESCRIPTION
--     "线路(Line)MIB的分支节点标识。"
--     "见附录P。"


-- *****************************************************************************
END